污水处理厂在线监控数据统计报表

表头查询条件：行政区 企业名 统计类型 自定义标签 导出 本次参与统计企业数 说明？

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **所属环保机构** | **排污单位** | **排污单位类别** | **监控点（出、入口）名称** | **流量（吨）** | **COD浓度（毫克/升）** | **氨氮浓度（毫克/升）** | **总磷浓度（毫克/升）** | **总氮浓度（毫克/升）** |
| 1 | 沈阳市 | 国能辽宁环保产业集团有限公司沈水湾污水处理厂 | 污水处理厂 | 沈水湾污水厂排污口 |  |  |  |  |  |
| 沈水湾污水进水口 |  |  |  |  |  |
| 2 | 大连市 | 大连光水春柳河水务有限公司 | 污水处理厂 | 出口 |  |  |  |  |  |
| 进口 |  |  |  |  |  |
| 3 | 鞍山市 | 鞍山清畅水务有限公司（鞍山市宁远污水处理厂） | 污水处理厂 | 宁远污水处理厂出水口 |  |  |  |  |  |
| 进水口 |  |  |  |  |  |

注：1、只对污水处理厂类型的企业进行统计。

2、打开此功能表，默认不进行数据统计查询。

表头查询条件：

行政区：可选至市级行政区单位（单选），默认辽宁省。

企业名：可单独模糊查询，默认全部。

统计类型：年度选择{月、一季度（1.1至3.31）、二季度（4.1至6.30）、三季度（7.1至9.30）、四季度（10.1至12.31）、年}。

导出：可对查询结果进行导出。

本次参与统计：每一家排污单位计数为1，阿拉伯数字显示。

流量：统计时段内流量总和，单位“吨”。

COD浓度：统计时段内浓度均值，单位“毫克/升”。

氨氮浓度：统计时段内浓度均值，单位“毫克/升”。

总磷浓度：统计时段内浓度均值，单位“毫克/升”。

总氮浓度：统计时段内浓度均值，单位“毫克/升”。

剔除统计数据规则说明：

1. 依在线监控小时数据结果进行汇总统计。
2. 存在生产设施工况标记停排标记中的【计划内】经属地生态环境主管部门同意按生产计划长期（3个月以上）、【计划内】按生产计划短期停运（3个月以内）、【计划外】公用系统设备故障、【计划外】废水治理设施故障、【计划外】恶劣天气（自然灾害）政策等外部原因停产，剔除统计。
3. 存在自动监测设备维护标记中的调试、故障、超量程，优先使用手工监测数据进行统计，没有手式监测数据使用修正值统计，没有修正值时使用原始值计算。
4. 存在自动监测设备维护标记中的日常维护、校准、核查比对标记时，剔除统计。
5. 存在非排污单位责任造成数据缺失或无效标记时，剔除统计。